Příloha č. 2 – Technická specifikace dodávky

Název veřejné zakázky: **Jazyková laboratoř - rekonstrukce a modernizace** **– dodávka velkoformátového displeje**

|  |
| --- |
| **Velkoformátový displej dotykový – počet ks - 1 ks** |
| **Popis** | **Technická specifikace dodávky – technické parametry** |
| Úhlopříčka displeje | Displej s úhlopříčkou 86", dotykový displej (obrazovka) |
| Rozlišení | Rozlišení displeje 3840 x 2160 px |
| Konstrukce | Rovná |
| Bezpečností sklo povrchu | ANO, min. 4mm tloušťka |
| Povrch s úpravou proti odleskům | ANO |
| Dotyk | ANO, min. 20 současných dotyků |
| Ovládání | Dotykem ruky (prstu/prsty), perem (2x pero/popisovač) součástí dodávky |
| Dynamický kontrast | Min. 3800:1 |
| Statický kontrast | Min. 1100:1 |
| Jas  | Min. 330 cd/m2 |
| Povrch displeje | Antireflexní |
| Výbava a funkce | Min. reproduktory 2x 15W, subwoofer |
| Grafické vstupy | Min. 2x HDMI 2.0 |
| Ostatní vstupy/výstupy | Min. USB pro ovládání, min. 2x USB 2.0, audio IN/OUT, mikrofon |
| Slot pro vestavný počítač | ANO |
| Vestavný počítač | PC modul pro vestavný slot. Procesor - CPU passmark min. 7000 bodů, RAM min. 8GB DDR4, pevný disk min. 128GB SSD, vestavěná wifi 2,4GHz i 5GHz, standard a/b/g/n/ac, 2x USB 3.0. Operační systém. Zadavatel požaduje dodat operační systém, který bude plně kompatibilní se stávajícím operačním systémem, který škola (Gymnázium Vysoké Mýto) aktuálně používá.  |
| Příslušenství | Min. napájecí kabel, dálkový ovladač, veškerá potřebná kabeláž k zapojení do připravené sítě (HDMI, USB) |
| Nástěnný držák s elektrickým pojezdem | Elektricky výškově nastavitelný stojan s kotvením do stěny a podlahy. Rozsah pohybu 950 mm. Ovládání výšky přes menu dotykového displeje nebo velkými tlačítky nohou. Nosnost 110 kg. Spotřeba ve stand-by max 0.3 W. Pojistka proti přiskřípnutí. |

Součástí cenové nabídky dodavatele je i doprava do místa plnění, vynesení a vybalení do konkrétní místnosti (místnost č. 51), montáž/instalace v dané jazykové laboratoři, uvedení do provozu (= zprovoznění všech požadovaných součástí), odvoz a likvidace všech obalů/odpadů, česky psané návody, zaškolení obsluhy v rozsahu 2 hodiny.