Příloha č. 2C – Technická specifikace dodávky

Název veřejné zakázky: **„Gymnázium Vysoké Mýto – digitalizujeme – část C“**

|  |
| --- |
| **Specifikace dodávky** |
| **Konkrétní označení zboží** | **3D skener – 1 ks** |
| **Parametr** | **Min. požadavky Zadavatele** | **Splňuje****Ano/Ne** | **Skutečný parametr dodávky** |
| Snímková frekvence | Min. 10 snímků za sekundu |  |  |
| Velikost jednoho naskenovaného rámečku: | Min. 536 x 378 mm |  |  |
| Přesnost skenování: | ≤0,2 mm |  |  |
| Prostorové rozlišení: | ≤ 0,5 mm |  |  |
| Rozsah skenování (manuální režim): | od 0,3 m do 2 m |  |  |
| Rozsah skenování (otočný stůl): | od 0,3 m do 0,5 m |  |  |
| Příslušenství: | Kruhová skenovací podložkaMotorizovaná otočná základnaTripod držák (stativ) |  |  |
|  |  |  |  |